\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование учреждения)

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

**Председатель первичной Руководитель учреждения**

**организации профсоюза**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(подпись) (подпись)

м.п.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия) (инициалы, фамилия)

Протокол №\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата утверждения)

**ИНСТРУКЦИЯ №**

**ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ УБОРЩИКОВ**

**ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ**

**1. Общие требования безопасности.**

1.1. К работе в качестве уборщика допускаются мужчины и жен­щины. Лица моложе 18 лет не допускаются к работе на высоте, уборке помещений электроустановок и общественных туалетов\*.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* В соответствии с Основами законодательства РФ об охране труда с 1 июля 1996 года работодателям запрещается направлять на тяжелые работы и работы с вредными или опас­ными условиями труда женщин детородного возраста и лиц в возрасте до 21 года, а также работников, которым эти работы противопоказаны по состоянию здоровья.

1.2. На рабочем месте работник получает первичный инструктаж по безопасности труда и проходит: стажировку; обучение устройству и правилам эксплуатации применяемого оборудования; курс по санитарно-гигиенической подготовке со сдачей зачета; проверку знаний в объеме 1 группы по элек­тробезопасности, теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы.

1.3. Во время работы работник проходит: обучение безопасности труда по действующему оборудованию каждые 3 года, а по новому обо­рудованию - по мере его поступления, но до момента пуска этого оборудования в эксплуатацию:

- проверку знаний по электробезопасности - ежегодно;

- санитарно-гигиеническую подготовку со сдачей зачета при уборке - один раз в 2 года;

- периодический медицинский осмотр – ежегодно.

Повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте - один раз в 6 месяцев.

1.4. На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы (повышенная запыленность воздуха рабочей зоны; повышенная температура воды; повышенная подвижность воздуха; повышенное значение напряжения в электрической цепи; острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхностях; химические факторы; физические перегрузки).

1.5. Работник должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой. Рекомендуемые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви, других средств индивидуальной защиты и санитарной одежды:

- халат хлопчатобумажный - на 12 месяцев;

- рукавицы комбинированные ГОСТ 12.4.010-75 - на 2 месяца.

При мытье полов и мест общего пользования дополнительно:

- сапоги резиновые - на 12 месяцев;

- перчатки резиновые - на 6 месяцев.

При приготовлении дезинфицирующего раствора хлорной извес­ти:

- респиратор - дежурный;

- очки защитные - дежурные.

При работе в помещениях с пищевыми продуктами, посудой, про­изводственным инвентарем и оборудованием:

- халат светлый хлопчатобумажный - на 6 месяцев;

- шапочка белая хлопчатобумажная или косынка белая хлопчатобу­мажная - на 6 месяцев.

**2. Требования безопасности перед началом работы**

2.1. Проверить внешним осмотром соответствие рабочей зоны тре­бованиям безопасной работы:

- достаточность освещенности мест уборки;

- состояние полов и других убираемых поверхностей, отсутствие на них не огражденных проемов, открытых люков, трапов и т.п. При нали­чии на убираемых поверхностях опасных и вредных веществ (проливов кислот, лакокрасочных материалов, осколков стекла и т. п.) немедленно убрать их, соблюдая меры безопасности;

- исправность вентилей, кранов горячей и холодной воды.

2.2. Проверить наличие уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, отсутствие в обтирочном материале и тряпках для мытья полов колющих и режущих предметов.

2.3. Перед включением водонагревателей и кипятильников убе­диться в их исправности.

2.4. Перед выполнением работ на высоте проверить:

- наличие на нижних концах лестниц резиновых наконечников (при работе на шеро­ховатых и бетонных полах) или шипов (при работе на деревянных и земляных полах);

- у раздвижных лестниц - наличие и прочность креплений, не допускающих их произвольное раздвижение во время работы;

у лестницы, имеющей верхнюю площадку, - наличие ограждения с 3-х сторон.

2.5. Работник должен знать и соблюдать следующие правила производственной санитарии:

- уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки и т.п.) должен быть маркиро­ван, закреплен за отдельными помещениями, храниться раздельно в закрытых, специально выделенных для этого шкафах или стенных ни­шах;

- уборочный инвентарь для туалетов должен храниться в специально выделенном месте, изолированно от уборочного инвентаря других по­мещений, иметь четкую маркировку и сигнальную окраску;

- во время приготовления холодного раствора хлорной извести поль­зоваться респиратором и защитными очками;

- не превышать концентрацию дезинфицирующих средств.

Хранить исходный раствор хлорной извести в емкости с плотно за­крытой крышкой (пробкой) в специально выделенном месте.

**3. Требования безопасности во время работы**

3.1. Производить уборку в помещениях и местах, где производится погрузка и выгрузка грузов, после окончания этих работ. Соблюдать особую осторожность при уборке возле люков, спусков, лестниц и две­рей.

3.2. Перед мытьем полов удалить слу­чайные предметы: гвозди, битое стекло, иголки и другие острые (режущие) предметы, используя щетку и совок.

3.3. Производить дезинфекцию питьевых бачков, туалетов, душевых и гардеробных только в резиновых перчатках.

3.4. Наполняя ведро, сначала нужно заливать холодную, а затем го­рячую воду.

3.5. Переносить горячую воду для уборки в закрытой посуде, а если для этой цели применяется ведро без крышки, то наполнять его не более чем на 3/4 вместимости.

3.6. Мойку полов производить ветошью с применением швабры: выжимать разрешается только промытую ветошь. Вымытые полы сле­дует вытирать насухо.

3.7. При применении воды для удаления пыли со стен, окон и кон­струкций электрические устройства во время уборки должны быть от­ключены от сети.

3.8. При уборке окон проверить прочность крепления рам и стекол, стоя на прочных широких подоконниках с применением предохранительного пояса и страховочного каната, который своим сво­бодным концом должен закрепляться за прочные конструкции здания. При узких или непрочных подоконниках следует работать с передвижных столиков-подмостей или лестниц-стремянок, имеющих площадку с ограждением.

3.9. Уборочные работы на высоте производить со стационарных ле­сов, механизированных подъемных площадок, приставных лестниц, раздвижных лестниц-стремянок при надетом предохранительном поясе со страховочным канатом, свободный конец которого должен быть за­креплен за прочную конструкцию внутри помещения. Пользоваться на высоте инструментом и инвентарем таким образом, чтобы исключить их падение.

3.10. При невозможности закрепления лестницы и на гладких по­лах (метлахская плитка, паркет и т.п.) работать с лестницы только тог­да, когда у ее основания находится другой работник для страховки.

3.11. Уборку мест, расположенных в непосредственной близости от оборудования, производить, после полной остановки движущихся частей.

3.12. Следует избегать соприкосновения с горячим технологи­ческим оборудованием, помнить о том, что металл, имеющий температуру 400-500 С, по внешнему виду ничем не отличается от хо­лодного.

3.13. Присоединение электроприборов (пылесоса, полотера и т.п.) к сети осуществлять гибким шланговым кабелем, который не должен находиться под ногами или прикасаться к металлическим, горячим, влажным предметам (батареям отопления, водопроводным, газовым трубам и др.).

3.14. Отключать от электрической сети используемое уборочное оборудование и электроприборы при:

- перерывах в работе или в подаче электроэнергии;

- снятии с пылесоса пылевого сборника;

- извлечении посторонних предметов или питающего провода из-под щеток полотерной и поломоечной машин.

3.15. Скорость при передвижении уборочных машин не должна превышать 1,0 м/с (3 км/ч).

3.16. Прежде чем передвигать столы и другую мебель, убрать с их поверхности предметы, которые могут упасть.

3.17. Поверхность столов следует обрабатывать ручной щеткой, после чего протереть слегка влажной тряпкой. При уборке столов сле­дить, чтобы на них не было острых предметов (иголок, перьев, кнопок, бритвенных лезвий, шила, остатков стекла и т.п.), при наличии таких предметов собрать их, а осколки стекла смести щеткой в совок. При переходе от стола к столу следить за тем, чтобы не зацепить ногами свисающие электрические и телефонные провода.

3.18. Протирать настольные электрические лампы, вентилято­ры, отключив их от электросети (вынуть вилку из розетки), расположенные в помещении закрытые электрощиты, розетки, выключатели протирать только сухой ве­тошью.

3.19. При уборке помещений не допускается:

- производить уборку мусора и уплотнять его в урне (ящике, бачке и т.п.) непосредственно руками;

- класть тряпки и какие-либо другие предметы на оборудование;

- прикасаться тряпкой или руками к открытым и неогражден­ным токоведушим частям оборудования, подвижным контактам (ножам) рубильника, а также к оголенным и с поврежденной изоляцией проводам;

- производить, влажную уборку электродвигателей, электропроводки, электропусковой аппаратуры;

- пользоваться неисправными вентилями и кранами: применять для уборки воду с температурой выше 50"С, а также сильнодействующие ядовитые и горючие вещества (кислоты, растворители, каустическую соду, бензин и т.п.); мыть руки в масле, бензине, эмульсиях, керосине;

- мыть и протирать окна при наличии битых стекол, непрочных и неисправных переплетов или стоя на отливе подоконника.

3.20. Не оставлять без присмотра включенные в сеть уборочные машины и электроприборы, а также пользоваться ими при возникнове­нии хотя бы одной из следующих неисправностей:

- повреждение штепсельного соединения, изоляции кабеля (шланга);

- нечеткая работа выключателя;

- появление дыма и запаха, характерного для горящей изоляции;

- поломка или появление трещин в корпусе машины (прибора).

**4. Требования безопасности в аварийной ситуации**

4.1.При попадании в глаза моющих или дезинфицирующих средств обильно промыть глаза водой и закапать альбуцидом.

4.2.При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение, а при отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

**5. Требования безопасности по окончании работы.**

5.1. Очистить от грязи использованное оборудование и инвентарь, собрать и вынести в установленное место мусор.

5.2. Загрязненную ветошь (песок, опилки) после уборки едких (химических веществ и смазочных масел) удалить из помещения в спе­циально отведенное место, промасленная ветошь должна находиться в закрытой металлической таре.

5.3. Моющие и дезинфицирующие средства убрать под замок.

5.4. Переместить использованное уборочное оборудование и инвентарь в установленные места хранения.

5.5. Вымыть руки в резиновых перчатках с мылом, вытереть досуха и снять перчатки.