Выступление
1-й слайд (Титульный лист)
Наше образовательное учреждение существует с 1935 г. Это старейшее училище нашей республики. Из школы механизации оно в свое время превратилось в кузницу кадров, обеспечивающих всю республику механизаторскими кадрами, электриками, мастерами сельскохозяйственного производства, автомеханиками и другими специалистами. Я, закончив Казанский индустриально-педагогический техникум, начала свой трудовой путь в этом училище. Мастером п/о я работаю 7 лет. В этом учебном году я начала работать  с группой выпускников специальных (коррекционных) школ и интернатов, обучать их профессии штукатура. Все обучающиеся в группе – дети сироты. Поэтому в обучении и воспитании этой категории подростков есть определенные трудности.

2-ой слайд (фото с Волжска)
Нет сомнений, что от квалификации мастера п/о, его умения правильно организовать обучение в мастерских училища и на его объектах зависит и квалификация будущих рабочих. Поэтому курсы повышения квалификации, методические семинары, проводимые научно-методическим центром профессионального образования, участие в цикловой методической комиссии, открытые уроки, самообразование, проводимые конкурсы  профессионального мастерства дают свои результаты.
   Так, в январе-феврале этого года я обучалась на курсах повышения квалификации, где получила много теоретических и практических знаний и навыков по работе с новыми строительными материалами. И чтобы восполнить свои знания о новых декоративных материалах я выбрала курсовую работу о жидких обоях.

3-ий слайд   (название курс.работы)
   Современная декоративная штукатурка стала воплощением последних достижений в области отделочных материалов. Она позволяет создавать экологически чистый, простой в эксплуатации, красивый и оригинальный интерьер с различными структурными, цветовыми и визуальными решениями
Что же представляют из себя жидкие обои? Жидкие обои – это экологически чистый материал для внутренней отделки – в составе волокна, шелка, хлопка, декоративные добавки, целлюлозный клей.
4-ый слайд   (Silk Plaster)
Цель данной курсовой работы и ее предвидимый результат: применить свои полученные знания для более расширенного, эффективного и качественного ознакомления обучающихся с современными отделочными материалами, для подготовки конкурентоспособных  специалистов.
5-ый слайд   (Мастерская)
Навыки работы с жидкими обоями мы начали приобретать в своей мастерской отделочных строительных работ. Здесь есть все условия для качественного проведения уроков производственного обучения: учебные кабины, рабочие места, инструменты для обучения каждому виду работ, стенды, макеты, плакаты, раздаточный дидактический материал, разработан комплекс учебно-методической документации согласно государственных стандартов. 
6-ый слайд   (Урок производственного обучения)
   Прежде, чем выполнять работы с жидкими обоями, я рассказываю учащимся историю появления этого отделочного материала, правила, способы и последовательность работы с ней. 
Приступая к работе немалое внимание нужно уделить качеству подготовки поверхностей.

7-ый слайд   (Технологическая часть)
Для выполнения данного вида работ необходимо выполнить следующие операции, их вы можете посмотреть на слайде.
 I) Подготовка поверхности по ГВЛ
Операция 1. Тщательное заделывание стыков и швов.
Операция 2. Окрашивание масляной краской во избежание коррозий саморезов, шурупов, с помощью которых крепятся гипсоволокнистые листы.
Операция 3. Грунтование гипсоволокнистых листов (1-2 слоя).
Операция 4. Сплошное шпаклевание поверхностей с последующим шлифованием
Операция 5. Грунтование поверхностей.

8-ый слайд   (Технологическая часть)
       Далее  я объясняю -  как разводить жидкие обои:

II. Технология приготовления жидких обоев
•	Налить 1,6 л воды комнатной температуры в пластмассовую емкость.
•	Встряхнуть содержимое пакета, распределяя сыпучую смесь равномерно по всему объему.
•	Высыпать в воду блестки.
•	Высыпать содержимое пакета в воду и перемешать вручную, процеживая массу между пальцами.
•	Выдержать замоченную массу (около 12 ч).

9-й слайд    - (Технологическая часть)

Далее я  демонстрирую учащимся приемы нанесения жидких обоев на стены: готовую смесь нанести равномерно пластмассовой теркой небольшими порциями от угла до угла. Толщина нанесения жидких обоев 1-2 мм. Терка должна прилегать к материалу под углом 10-15 градусов, образуя клин. Для идеального нанесения через 1-2 часа разгладить поверхность теркой, смачивая ее в воде.
  Предлагаю одному-двум учащимся повторить практические приемы по нанесению жидких обоев на стены. При этом обращаю внимание на соблюдение правил техники безопасности
     Далее закрепляем с обучающимися приемы работы
Составляем   планшет из жидких обоев;

10-й слайд    - (Материалы)
Для изготовления жидких обоев используются следующие материалы (их можете увидеть на слайде)

11-й слайд    - (Фото интерьеров)
В курсовой работе я показала технологию работы с жидкими обоями,  а также то, что жидкие обои являются одним из самых интересных декоративных материалов на сегодняшний день, существующих в промышленности, и что они из всех видов обоев наиболее привлекательны и оригинальны. 

12-й, 13-й слайды    - (УМК, Приложение)
В приложениях  курсовой работы я представила план урока п/о, учебно-методический комплекс производственного обучения, программу работы с декор. штукатуркой.