Приложение № 23

к приказу Федеральной службы по
труду и занятости
от 10 ноября 2017 г. № 655

**Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов)
для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права по проверке выполнения требований охраны труда при работе на высоте[[1]](#footnote-1)**

Предмет плановой проверки всех работодателей – юридических лиц и работодателей – физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, ограничивается перечнем вопросов, включенных в настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов).

Проверочный лист утвержден приказом Федеральной службы по труду и занятости от 10 ноября 2017 г. № 655 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

|  |  |
| --- | --- |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права |
| Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя |  |
| Вид деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя |  |
| Категория риска деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя |  |
| Наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости  |  |
| Основание проведения плановой проверки | Распоряжение №\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_ государственной инспекции труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Место проведения проверки и (или) указание на используемые производственные объекты |   |
| Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Должности, фамилии и инициалы должностных лиц государственной инспекции труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, проводящих плановую проверку и заполняющих проверочный лист |  |

Перечень вопросов, отражающих содержание требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Ответы на вопросы |
| Да | Нет | Не относится |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общие положения |
| 1 | Работники, выполняющие работы на высоте, прошли обязательные предварительные (при поступлении на работу) медицинские осмотры | Пункт 6 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 № 155н (зарегистрирован Минюстом России 05.09.2014, регистрационный № 33990), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.06.2015 № 383н (зарегистрирован Минюстом России 22.07.2015, регистрационный № 38119) (далее – Правила № 155н) |  |  |  |
| и периодические медицинские осмотры |  |  |  |
| 2 | Работники допущены к работе на высоте после проведения обучения и проверки знаний требований охраны труда  | Пункты 8 Правил № 155н |  |  |  |
| и обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте |  |  |  |
| 3 | Работодатель имеет протоколы проверки знаний безопасных методов  | Абзацы первый и второй пункта 15 Правил № 155н |  |  |  |
| и приемов выполнения работ на высоте |  |  |  |
| 4 | Работники проходят внеплановый инструктаж  | Пункт 283 Правил № 155н |  |  |  |
| 5 | По окончании обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте работодателем обеспечено проведение стажировки работников | Пункт 14 Правил № 155н |  |  |  |
| 6 | У работодателя имеются планы производства работ на высоте (далее - ППР на высоте), технологические карты | Подпункт «а» пункта 17, пункт 24 Правил № 155н |  |  |  |
| 7 | У работодателя имеется локальный нормативный акт о назначении лиц, ответственных: за организацию и безопасное проведение работ на высоте,  | Подпункт «б» пункта 17 Правил № 155н |  |  |  |
| за выдачу наряда-допуска,  |  |  |  |
| за составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ,  |  |  |  |
| за обслуживание и периодический осмотр средств индивидуальной защиты |  |  |  |
| 8 | У работодателя имеется приказ или распоряжение о назначении должностного лица, ответственного за утверждение ППР на высоте | Пункт 25 Правил № 155н |  |  |  |
| 9 | В ППР на высоте указываются: места хранения материалов, | Абзац первый пункта 53, абзац первый пункта 117, пункт 205 Правил № 155н |  |  |  |
| места и способы крепления страховочных систем,  |  |  |  |
| места установки и способы крепления лебедок |  |  |  |
| 10 | В организации утверждены инструкции по эксплуатации канатов | Пункт 147 Правил № 155н |  |  |  |
| 11 | Работодателем утвержден перечень работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска, с обязательным включением в него:работ на нестационарных рабочих местах,  | Абзац первый пункта 11, пункт 21, абзац первый пункта 76, пункт 116, пункт 295 Правил № 155н |  |  |  |
| работ без применения средств подмащивания, выполняемых на высоте 5 м и более, а также выполняемых на расстоянии менее 2 м от не огражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м, сборке и разборке лесов,  |  |  |  |
| работы с использованием системы канатного доступа на высоте, |  |  |  |
| работы в ограниченном пространстве |  |  |  |
| 12 | В наряде-допуске указывается: место производства работ на высоте,  | Пункт 23 Правил № 155н |  |  |  |
| содержание производства работ на высоте,  |  |  |  |
| условия проведения работ на высоте,  |  |  |  |
| время начала и окончания работ на высоте,  |  |  |  |
| состав бригады, выполняющей работы на высоте,  |  |  |  |
| ответственные лица при выполнении работ на высоте |  |  |  |
| 13 | Для организации безопасного производства работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска, назначены, прошедшие соответствующую специальную подготовку:должностные лица, имеющие право выдавать наряд-допуск, из числа руководителей и специалистов,  | Пункт 27 Правил № 155н |  |  |  |
| ответственный руководитель работ из числа руководителей и специалистов,  |  |  |  |
| ответственный исполнитель (производитель) работ из числа рабочих (бригадиров, звеньевых и высококвалифицированных рабочих) |  |  |  |
| 14 | У работодателя имеется журнал учета работ по наряду-допуску | Пункт 41 Правил № 155н |  |  |  |
| 15 | На инвентарные леса и подмости имеется паспорт завода-изготовителя, взяты организацией на инвентарный учет, за условиями их использования установлен технический надзор | Пункты 59,60 Правил № 155н |  |  |  |
| 16 | У работодателя имеется журнал приема и осмотра лесов и подмостей | Пункты 70,71,80 Правил № 155н |  |  |  |
| 17 | Все грузоподъемные машины, механизмы и устройства обеспечиваются техническим обслуживанием и документацией | Абзац первый пункта 175, пункт 176 Правил № 155н |  |  |  |
| Производство работ |
| Требования по охране труда, предъявляемые к производственным помещениям и производственным площадкам |
| 18 | При выполнении работ на высоте под местом производства работ (внизу) определены, обозначены и ограждены зоны повышенной опасности | Абзац первый пункта 49 Правил № 155н |  |  |  |
| 19 | При совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные места оборудованы соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками, козырьками) | Абзац первый пункта 49 Правил № 155н |  |  |  |
| 20 | Для ограничения доступа работников в зоны повышенной опасности работодатель обеспечил их ограждение | Абзац второй пункта 49 Правил № 155н |  |  |  |
| 21 | Наличие технологических и маршрутных карт, предусматривающих требования к хранению заготовок, материалов, инструмента, готовой продукции, отходов производства | Пункт 52 Правил № 155н |  |  |  |
| 22 | Проемы, в которые могут упасть работники, закрыты, ограждены и обозначены знаками безопасности | Пункт 55 Правил № 155н |  |  |  |
| 23 | Леса оборудованы лестницами или трапами для подъема и спуска людей | Абзац первый пункта 66 Правил № 155н |  |  |  |
| 24 | Проемы для перемещения грузов имеют всесторонние ограждения | Абзац второй пункта 67 Правил № 155н |  |  |  |
| 25 | Результаты приемки лесов утверждаются главным инженером (техническим директором) организации, принимающей леса в эксплуатацию или непосредственно руководителем организации (индивидуальным предпринимателем) | Абзацы второй и третий пункта 69 Правил № 155н |  |  |  |
| 26 | Леса, расположенные в местах проходов в здание, оборудованы защитными козырьками для защиты от случайно упавших сверху предметов | Пункт 77 Правил № 155н |  |  |  |
| 27 | Места прохода людей оборудованы сплошным защитным навесом, а фасад лесов закрыт защитной сеткой | Пункт 78 Правил № 155н |  |  |  |
| 28 | Подвесные леса во избежание раскачивания прикреплены к несущим частям здания (сооружения) или конструкциям | Пункт 81 Правил № 155н |  |  |  |

1. при наличии у работодателя:

 - соответствующего вида экономической деятельности по данным Федеральной налоговой службы;

 - объектов недвижимости и оборудования, на которых осуществляются данный вид работ;

 - профессий и должностей в штатном расписании, выполняющих данный вид работ [↑](#footnote-ref-1)