Приложение № 25

к приказу Федеральной службы по
труду и занятости
от 10 ноября 2017 г. № 655

**Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов)
для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права по проверке выполнения требований охраны труда при строительных работах[[1]](#footnote-1)**

Предмет плановой проверки всех работодателей – юридических лиц и работодателей – физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, ограничивается перечнем вопросов, включенных в настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов).

Проверочный лист утвержден приказом Федеральной службы по труду и занятости от 10 ноября 2017 г. № 655 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

|  |  |
| --- | --- |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права |
| Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя |  |
| Вид деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя |  |
| Категория риска деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя |  |
| Наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости  |  |
| Основание проведения плановой проверки | Распоряжение №\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_ государственной инспекции труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Место проведения проверки и (или) указание на используемые производственные объекты |   |
| Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Должности, фамилии и инициалы должностных лиц государственной инспекции труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, проводящих плановую проверку и заполняющих проверочный лист |  |

Перечень вопросов, отражающих содержание требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Ответы на вопросы |
| Да | Нет | Не относится |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общие положения |
| 1 | При работе по распоряжению или наряду работодатель проводит целевой инструктаж с его регистрацией в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям, а также записью о допуске к работе в оперативном журнале  | Пункт 21 Правил по охране труда в строительстве, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.06.2015 № 336н (зарегистрирован Минюстом России 13.08.2015, регистрационный № 38511) (далее – Правила № 336н) |  |  |  |
| 2 | У работодателя имеются протоколы о прохождении работниками подготовки по охране труда,  | Абзац первый пункта 30 Правил № 336н |  |  |  |
| карточки обучения с отметкой о прохождении работниками стажировки на рабочем месте под руководством лиц, назначаемых работодателем |  |  |  |
| 3 | Работники имеют удостоверение о прохождении обучения по охране труда,  | Абзац второй пункта 31 Правил № 336н |  |  |  |
| а у работодателя имеются протоколы проверки знаний у работников требований охраны труда |  |  |  |
| 4 | Работники, эксплуатирующие средства механизма, оснастку, приспособления, средства подмащивания, переносные ручные машины и инструмент, до начала работ обучены безопасным методам и приемам работ с их применением | Абзац второй пункта 119 Правил № 336н |  |  |  |
| 5 | Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, прошли обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры  | Абзац первый пункта 29 Правил № 336н |  |  |  |
| 6 | Работодателем разработаны и утверждены инструкции по охране труда по профессиям и видам выполняемых работ | Пункт 3 Правил № 336н |  |  |  |
| 7 | Работодателем утвержден перечень работ, профессий и должностей работников, в отношении которых проводится обучение по охране труда | Абзац третий пункта 31 Правил № 336н |  |  |  |
| 8 | В организации имеются проекты производства работ  | Пункт 8 Правил № 336н |  |  |  |
| 9 | В организации приказом утверждены перечень работ, связанных с повышенной опасностью, выполняемых с оформлением наряда-допуска,  | Абзац третий пункта 20 Правил № 336н |  |  |  |
| и порядок проведения работ, связанных с повышенной опасностью, выполняемых с оформлением наряда-допуска |  |  |  |
| 10 | В организации имеется приказ о назначении лица, имеющего право выдачи наряда-допуска | Пункт 21 Правил № 336н |  |  |  |
| 11 | В организации имеется приказ о назначении лица, осуществляющего надзор за работниками, впервые допускаемыми к самостоятельному проведению работ на высоте  | Абзац второй пункта 32 Правил № 336н |  |  |  |
| 12 | В организации имеется локальный нормативный акт, устанавливающий режимы труда и отдыха работников, в том числе предоставление работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях, специальных перерывов для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время | Абзац первый пункта 38, абзац первый пункта 39 Правил № 336н |  |  |  |
| 13 | В организации имеется проектно-техническая документация, в соответствии с которой размещается стационарное технологическое оборудование на производственной территории строительных объектов | Абзац первый пункта 75 Правил № 336н |  |  |  |
| 14 | В организации имеется организационно-технологическая документация на производство работ по разборке (разрушению) строений | Пункт 132 Правил № 336н |  |  |  |
| 15 | Строительные леса и средства подмащивания для выполнения работ на высоте взяты организацией на инвентарный учет,  | Пункт 120 Правил № 336н |  |  |  |
| имеют паспорта завода-изготовителя |  |  |  |
| 16 | В организации утвержден план ликвидации аварий | Абзац первый пункта 438 Правил № 336н |  |  |  |
| Производство работ |
| 17 | Работодатель обеспечил работников, занятых в строительном производстве, санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, туалетами, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева)  | Абзацы первый и третий пункта 40 Правил № 336н |  |  |  |
| и устройствами обогрева, снабжения питьевой водой, горячей водой, |  |  |  |
| а при организации и проведении строительства многоэтажных (высотных) домов дополнительно предусматривает возможность использования работниками, участвующими в строительном производстве, на строящихся верхних этажах зданий (начиная с 6 этажа) переносных биотуалетов, перемещаемых по мере продвижения основных строительных работ |  |  |  |
| 18 | Работодатель организовал временные передвижные санитарно-бытовые помещения (вагончики) специального назначения для отдыха и приема пищи на участках строительного производства | Абзац первый пункта 42 Правил № 336н |  |  |  |
| 19 | Работодатель обеспечил всех работников питьевой водой | Пункт 43 Правил № 336н |  |  |  |
| 20 | Входы в строящиеся здания (сооружения) защищены сверху козырьком | Пункт 48 Правил № 336н |  |  |  |
| 21 | У въезда на производственную территорию установлена схема внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест складирования материалов и строительных конструкций, мест разворота транспортных средств | Пункт 49 Правил № 336н |  |  |  |
| 22 | Строительные площадки и участки строительного производства, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток освещены | Пункт 53 Правил № 336н |  |  |  |
| 23 | Для работающих на открытом воздухе предусмотрены навесы для укрытия от атмосферных осадков | Абзац второй пункта 54 Правил № 336н |  |  |  |
| 24 | Котлованы, ямы, траншеи и канавы при производстве земляных работ ограждены в местах, где происходит движение людей и транспорта | Абзац первый пункта 55 Правил № 336н |  |  |  |
| 25 | В местах перехода через траншеи, ямы, канавы установлены переходные мостики, огражденные с обеих сторон перилами со сплошной обшивкой внизу и с дополнительной ограждающей планкой | Абзац второй пункта 55 Правил № 336н |  |  |  |
| 26 | Колодцы, шурфы закрыты крышками, щитами или ограждены | Абзац третий пункта 55 Правил № 336н |  |  |  |
| 27 | Опасные зоны всех видов технологического оборудования, установок и устройств надежно ограждены, экранированы или имеют устройства, исключающие контакт работников с опасными и вредными производственными факторами | Пункт 88 Правил № 336н |  |  |  |
| 28 | Территориально обособленные помещения, площадки и участки строительного производства обеспечены телефонной связью или радиосвязью | Пункт 56 Правил № 336н |  |  |  |
| 29 | Места проведения строительного производства с использованием пылевидных материалов, а также рабочие места у машин для дробления, размола и просеивания этих материалов обеспечены аспирационными или вентиляционными системами (проветриванием), стационарное технологическое оборудование, при работе которого выделяется пыль, оборудовано средствами пылеподавления или пылеулавливания | Абзац первый пункта 64, пункт 77 Правил № 336н |  |  |  |
| 30 | Управление затворами, питателями и механизмами на установках для переработки извести, цемента, гипса осуществляют с выносных пультов | Абзац второй пункта 64 Правил № 336н |  |  |  |
| 31 | Опасные зоны работы мобильной строительной машины, обозначены знаками безопасности и (или) предупредительными надписями | Абзац второй пункта 73 Правил № 336н |  |  |  |
| 32 | Технологическое оборудование, объединенное в единый технологический комплекс с числом работающих более одного, снабжается системами сигнализации, предупреждающими рабочих о пуске | Абзац первый пункта 78 Правил № 336н |  |  |  |
| 33 | На рабочих местах вывешены таблицы сигналов  | Абзац третий пункта 78 Правил № 336н |  |  |  |
| и инструкции о порядке пуска и остановки технологического оборудования |  |  |  |
| 34 | Шаровые мельницы и дробильное оборудование оборудовано системами звуковой и световой сигнализации, обеспечивающей двухстороннюю сигнальную связь площадок для обслуживания приемных и транспортирующих устройств с пультом управления дробилок | Пункт 83 Правил № 336н |  |  |  |
| 35 | При эксплуатации строительных подъемников на площадках, с которых производится загрузка или разгрузка кабины (платформы) строительного подъемника, вывешены правила пользования строительным подъемником | Пункт 85 Правил № 336н |  |  |  |
| 36 | У всех мест загрузки или разгрузки кабины или платформы строительного подъемника сделаны надписи, указывающие вес предельного груза, допускаемого к подъему или спуску | Пункт 85 Правил № 336н |  |  |  |
| 37 | Ограждения и защитные устройства окрашены в цвета безопасности | Пункт 91 Правил № 336н |  |  |  |
| 38 | Металлические строительные леса, металлические ограждения места работ, заземлены (занулены) | Пункт 98 Правил № 336н |  |  |  |
| 39 | Токоведущие части электроустановок изолированы | Пункт 104 Правил № 336н |  |  |  |
| 40 | Токоведущие части электроустановок ограждены | Пункт 104 Правил № 336н |  |  |  |
| 41 | В местах подъема людей на строительные леса средства подмащивания размещены плакаты с указанием схемы их размещения и величин допускаемых на них нагрузок | Абзац первый пункта 126 Правил № 336н |  |  |  |

1. при наличии у работодателя:

 - соответствующего вида экономической деятельности по данным Федеральной налоговой службы;

 - объектов недвижимости и оборудования, на которых осуществляются данный вид работ;

 - профессий и должностей в штатном расписании, выполняющих данный вид работ [↑](#footnote-ref-1)